|  |  |
| --- | --- |
|  | **Карачельский** **Вестник****Выпуск № 28 от 27 ноября 2020 года** |
| *Информационный лист администрации Карачельского сельсовета* |

**НАЧАЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН**

В зимний сезон традиционно увеличивается риск возникновения пожаров в жилом фонде.

основным фактором, приводящим к гибели людей, является несвоевременное обнаружение возгорания, утечки газа. В большинстве своем причины пожаров с тяжкими последствиями имеют социальные корни. Здесь и злоупотребление спиртным, и оставленные без присмотра дети, и низкая культура быта.

Проводимый комплекс мероприятий профилактического характера, а также бдительный и ответственный подход каждого гражданина к соблюдению мер пожарной безопасности позволит обеспечить на надлежащем уровне пожарную безопасность объектов жилого сектора, а также минимизировать риск возникновения чрезвычайной ситуации и предотвратить гибель людей.
**ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления и обогревательных приборов**
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.
При эксплуатации печного отопления и электрооборудования, особенно в ночное время, запрещается:
-пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;
-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
-применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;
-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
-использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий – изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
-пользоваться повреждёнными выключателями и розетками;
-закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
-использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.  Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

**ПАМЯТКА по правилам эксплуатации газовых приборов**

При эксплуатации газовых плит, котлов необходимо соблюдать следующие правила:
-соблюдайте последовательность включения газовых приборов: перед розжигом прибора в течении 2-3 минут проветрите помещение. Проверьте положение кранов на газопроводе - они должны быть закрыты. Убедитесь, что в помещении присутствует приточно-вытяжная вентиляция. Установка задвижек в печах с непрерывным режимом топки не допускается. Если тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. Только при горящем запальнике откройте кран основной горелки и зажгите ее. Если горелка погасла, закройте кран, вторично провентилируйте топку и повторите все операции по розжигу основной горелки. ;
-если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;
-при появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся котел, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить помещение;
-не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами;
-не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах;
-заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;
-самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;
-не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
-уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;
-при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы;
-регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды;
-при появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по телефону **"**[**04**](http://orel.bezformata.com/word/04/82092/)**", "1**[**04**](http://orel.bezformata.com/word/04/82092/)**"** или пожарных и спасателей по телефону **"**[**01**](http://orel.bezformata.com/word/01/37467/)**", "1**[**01**](http://orel.bezformata.com/word/01/37467/)**", "**[**112**](http://orel.bezformata.com/word/112/104016/)**".**  **Карачельский МППО тел. 3-60-30**
Соблюдайте установленные правила пожарной безопасности. Берегите себя и жизнь своих близких!

Учредитель: Администрация Карачельского сельсовета Редактор: Ужанова А.С.

Ответственный за выпуск: Новоселова Л.В.

Отпечатано в Администрации Карачельского сельсовета 641120 Курганская область, Шумихинский район, с. Карачельское

 Цена: бесплатно ул. Мостовая 32 тел. 3-61-44

Тираж 100 экземпляров